#  烟雾警报器

**重要电话号码**

**报警、火灾和急救**

**911**

**客户服务请求 311 或
727-1000**

**听障人士 TDD 转接服务
911 或 202-479-2248**

**火灾预防组
202-727-1600**

**消防安全教育
202-727-1614**

**DCFEMS 公共信息办公室
202-673-3331**

**或访问
FEMS.DC.GOV**

**重要电话号码**

报警、火灾和急救

911

报警、火灾和非急救

311

听障人士 TDD 转接服务 911 或 202-479-2248

防火分部 202-727-1600

消防安全/预防教育 202-727-1600

公共信息办公室 202-673-3331

市长指挥中心

202-727-1000

请访问 fems.dc.gov

**使命宣言**

哥伦比亚特区消防及紧急医疗服务部消防安全教育组 (Fire Safety Education Section of the DC Fire and Emergency Medical Services Department, DCFEMS) 致力于减少由于火灾引起的事故、伤害、死亡和财产损失风险。

虽然对哥伦比亚特区的全体居民进行消防安全教育非常重要，但要特别关注儿童和老年人，因为他们是最脆弱人群。



**消防安全**

 

|  |
| --- |
| [**WWW.TWITTER.COM/DCFIREEMS**](http://WWW.TWITTER.COM/DCFIREEMS) |
| [**WWW.FB.COM/DCFIREANDEMS**](http://WWW.FB.COM/DCFIREANDEMS) |

**火灾事实**

在工业化国家中，美国是火灾相关死亡率最高的国家之一。星星之火可在 30 秒内成为无法控制的燎原大火。
5 岁以下儿童和 65 岁以上老人面临的风险较大。

## 为什么需要烟雾警报器？

烟雾警报器可以拯救您和家人的生命。大多数致命的火灾是在夜间发生的，此时人们都在睡觉。正常工作的烟雾警报器可以降低死于火灾的几率。它们还能提供早期预兆，让您和家人提前逃离现场。


## 烟雾警报器位置

住宅内的每个楼层都应安装烟雾警报器（包括地下室）。在休息区外的天花板上安装烟雾警报器。如果天花板较高，则要将烟雾警报器放在最高点，因为烟雾会上升。不要将烟雾警报器安装在浴室、烹饪区或壁炉旁。


## 最受欢迎的烟雾警报器

***硬接线*** - 从住宅/大楼的电源获取电力。一些硬接线烟雾警报器配有备用电池，以防停电。需由具备专业资格的电工安装此类烟雾警报器。

***电池*** - 由 9 伏电池供电，房主可自行安装。

## 烟雾警报器维护

* **在季节更换调整时间时更换电池。**
* **不得在烟雾警报器上喷漆。喷漆后可能会干扰警报器的运行。**
* **每个月至少检查一次烟雾警报器。**
* **每个月用吸尘器清扫一次烟雾警报器。灰尘也可能会干扰其运行。**
* **如果警报器使用超过 10 年，请予以更换。**
* **哥伦比亚特区消防及紧急医疗服务部对烟雾报警器的安装完全免费！**

**当警报响起时...**

**…*尽快逃出，待在外面！***